part uuid ${devtype} ${devnum}:2 uuid

setenv bootargs "console=ttyS2,115200 earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 root=PARTUUID=${uuid} rw rootwait";

load ${devtype} ${devnum}:1 ${kernel_addr_r} kernel.img

bootm ${kernel_addr_r}
